**Cargar teclado en español**

loadkeys es

**Probar conexión a internet**

ping 8.8.8.8 (google)

**configuración wifi**

ip link (adaptador wifi)

wlan0 (nombre del adaptador)

state down (estado del wifi abajo)

**Levantar red**

ip link set wlan0 up

**Scannear red**

Iwlist wlan0 scan

ESSID

**Conectar wifi sin contraseña**

Iwconfig wlan0 essid nombre\_red

**Conectar wifi con contraseña**

wpa\_passphrase JCRI password > /etc/configuracionWIFI

cat /etc/configuracionWIFI

wpa\_supplicant –B –i wlan0 –D wext –c /etc/configuracionWIFI

dhcclient

**Crear particiones para EFI**

Ls /sys/firmware/efi/efivars

**Crear tabla de particiones**

cfdisk

seleccionar GPT

**New** para seleccionar tamaño de la partición. 512M

**Type** > Selección **EFI system**

**WRITE Yes** si estamos seguros

Linux system **10g**

**Para Linux Filesystem 7G (para home)**

**Swap Linux 3g (Para memoria virtual )**

**Write yes**

**mkfs.vfat –F32 /dev/sda1**

**mkfs.ext4 /dev/sda2 (Directorio Raiz)**

**mkfs.ext4 /dev/sd2**

**mkswap /dev/sda4 (swap)**

**swapon**

**mount /dev/sda2/ /mnt**